Срок обучения студентов по профессии:
«Слесарь по контрольно-измерительным приборам» -2года и 10 месяцев
Обучение проводиться в «Когалымском политехническом колледже»:
-теоретическое обучение проводиться в кабинетах колледжа, а учебная практика в мастерских, производственная практика на предприятиях города Когалым.
-обучение и питание бесплатное;
-в библиотеке есть не только замечательные книги, но и интернет;
-хорошистам выделяют стипендию;
-помощь социально имущим семьям;
-работает молодёжная организация «ПРОФИ»;
-проводятся конкурсы по учебной спортивной и культурно-массовой деятельности

А ты так умеешь?

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Адрес:628484, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 22
Тел (факс).: (34667) 2-17-37
Сайт: www.kpu9.ru

Выполнил: Гасанов Руслан Магомедович
Профессия: «Электромонтёр по ремонту и обслуживания электрооборудования
Руководитель: Терентьева С.В, преподаватель 1 категории

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА—ЮГРЫ
«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительные приборы и автоматика

КИП и А
-это средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Приборы помогают следить за работоспособностью оборудования, регулировать расход воды, вести журналы измерений характеристик: уровней, расхода жидкости (воды, нефти), аварийных ситуаций

Классификация приборов
По назначению – измерительные приборы, используемые в промышленности для контроля технологических процессов, делят на показывающий, допускающие только отсчитывание показаний, и регистрирующие, в которых предусмотрена регистрация показаний. В свою очередь, регистрирующие приборы делят на самопишущие и печатающие;
По виду показаний– измерительные приборы делят на аналоговые (непрерывные), в которых показания являются непрерывной функцией измеряемой величины, и цифровые (дискретные), в которых автоматически вырабатываются дискретные (прерывистые)сигналы измеряемой информации, а показания представлены в цифровой форме.
Измерение амперметра и вольтметра

Основные сведения из
метрологической терминологии
Измерительный преобразователь(датчик)
-средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи или дальнейшего преобразования, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем
Чувствительный элемент
-элемент измерительного преобразователя, находящийся под непосредственным воздействием измеряемой или регулируемой величины
Входной сигнал
-сигнал, поступающий от чувствительного элемента к преобразователю или от преобразователя к вторичному прибору
Заданное значение
-значение регулируемой величины, которое требуется поддерживать постоянным или изменять во времени по заданному закону