Кроссворд по предмету "транспорту"  на тему "Комбайн"

По горизонтали
6. Комбайн, в котором вместо молотильного барабана, отбойного битера и соломотряса установлен продольный ротор
8. Солома и оставшееся в ней недомолоченое зерно выбрасывается на (…), где за счёт вибрации происходит отделение зерна от соломы
13. Основная система обеспечивающая управление комбайном и его агрегатов
15. Многофункциональная сельскохозяйственная машина, предназначенная для уборки сельскохозяйственных культур
18. Солома, попавшая в копнитель, уплотняется с помощью подпрессующей камеры
20. Зерно зерновым шнеком подается на зерновой элеватор
21. Моторная установка комбайна обеспечивающая его движение и работу механизмов
23. Вращаясь, наклоняет стебли

По вертикали
1. Передаточный механизм вращения вала вентилятора агрегата очистки
2. Забита рыхлой массой, поэтому срезанные растения скользят по ней и направляются лопастями приемного битера в зазор между барабаном и декой
3. Место водителя
4. Элемент механизма предназначенный для подборки валов
5. Устройство для подбора хлебной массы и подачи к жатке комбайна
7. Устройство осуществляющее формирование копен соломы и половы
9. Стебли и колоски оставшиеся после обмолота зерна
10. Основной элемент подборщика
11. Метод машинной уборки с.-х. культур за один проход уборочного агрегата
12. Приспособление, при помощи которого жатка опирается на почву в рабочем положении
14. Устройство осуществляющее вымолот зерна
16. Механизм, в который под действием гравитации из хлебной массы выпадают камни
17. Устройство срабатывающее при скоплении соломы в соломотрясе
19. Устройство предназначенное для ускорения выгрузки влажного зерна из бункера
20. Деталь механизма поворота управляемых колес
22. Часть комбайна - все механизмы и устройства, участвующие в движении комбайна
24. Сельскохозяйственная машина, предназначенная для отделения зерна от мякины